STEP I： STEP II：

|  |
| --- |
| 1.jpg |
| ASSEMBLE & FIX THE STICK OF WHEEL ON THE FRAME |

|  |
| --- |
| 2.jpg |
| ASSEMBLE & FIX ANOTHER SIDE STICK |

STEP III： STEP IV：

|  |
| --- |
| 3.jpg |
| INSERT AND FIX THE REAR TUBE INTO THE FRAME |

|  |
| --- |
| 4.jpg |
| INSERT AND FIX THE CENTER TUBE INTO THE FRAME |

STEP V： STEP VI：

|  |
| --- |
| 5.jpg |
| INSERT AND FIX THE FRONT TUBE INTO THE FRAME |

|  |
| --- |
| 7.jpg |
| INSERT AND FIX THE TUBES INTO THE FRAME AROUND |

STEP VII： STEP VIII：

|  |
| --- |
| 8.jpg |
| ASSEMBLE & FIX FENCE/JACK/ATV COUPLER |

|  |
| --- |
| 9.jpg |
| ASSEMBLE & FIX BOX (BOLTS AT THE BOTTOM OF BOX) |

STEP IX： STEP X：

|  |
| --- |
| 11.jpg |
| ASSEMBLE & FIX THE CRANE PART |

|  |
| --- |
| 13.jpg |
| ASSEMBLE & FIX THE CHAIN OF CRANE |

**NOTICE:**

1. Assemble securely to prevent injury.

2. Please tighten all the screws to avoid the looseness of the screws.

3. Please check whether the tire pressure is okay before using.

…