Instrucciones de laminador  
1. El funcionamiento a largo plazo de la máquina aplanadora debe fijarse en la base de cemento. Si el lugar de trabajo se cambia con frecuencia, la máquina aplanadora y el motor se montan en la base hecha de ángulo de hierro, y las ranuras de polea de los dos están alineadas, y las caras externas de la polea están en el mismo plano.  
2. Después de la instalación de la máquina aplanadora, verifique la sujeción de los sujetadores de cada parte. Si está floja, debe ser apretada.  
3. Antes de encender la máquina aplanadora, primero gire el rotor con la mano para verificar si el rotor del rodillo es flexible y confiable. Si hay algún material extraño en la máquina girando la polea, el motor y la máquina plana de granos están bien lubricados.  
4. Después del inicio de la máquina exprimidora, al ralentí durante 2-3 minutos, no hay trabajo después del fenómeno anormal.  
5. Después de arrancar la máquina, debe operar en la dirección indicada por la flecha. De lo contrario, la cabeza de la máquina debe ajustarse.  
6, el tamaño de flujo del material, debe ajustar la manija de alimentación para que sea apropiado.  
7, ajuste el grosor del mango, para lograr el espesor requerido es apropiado.  
8. La salida no debe exceder la salida fija.  
9, los cultivos alimentarios no deben entrar en objetos duros, como piedras o hierro.  
10. Se debe prestar atención a la operación de la máquina aplanadora en todo momento durante el trabajo. La alimentación debe ser uniforme para evitar el bloqueo y no sobrecargar durante un período prolongado. Si se encuentra que la vibración, el ruido, el rodamiento y la temperatura corporal son demasiado altos, el rociado externo, etc., debe detener inmediatamente la inspección y luego continuar trabajando después de la resolución de problemas.  
11. El operador no debe usar guantes. Al alimentarlo, debe colocarse en el costado de la máquina aplanadora para evitar que los desechos se reblandezcan y lastimen la cara.  
12. Cuando se produce el bloqueo, está estrictamente prohibido alimentarlo a mano. Primero se debe apagar el dispositivo y luego se debe encontrar el motivo.  
13. El trabajo debe estar al ralentí durante 2-3 minutos, y el material en la máquina se puede quitar completamente antes de que la extrusora y el motor puedan detenerse.