

Funciones de los botones del control remoto: botón

1: botón de inicio del ventilador

2: botón de parada del ventilador. Detener el ventilador

4: parada de la bomba

3: botón de inicio de la bomba

5: botón de inicio de rotación izquierda y derecha

6: botón de parada de rotación izquierda y derecha

7: botón de inicio de operación arriba y abajo

8: parada arriba y abajo Botones de ejecución

9 y 11: avance a la izquierda, botones

10 y 12: avance a la derecha



Tecla de código de aprendizaje

Posicionamiento de enlace de energía

Indicador automático / manual

Indicador de interruptor izquierdo y derecho

L= Energía Eléctrico, fase

NC= Neutro

L= Energía Eléctrico, fase

COM= Común

YO= Ventilador

Y1= bomba

Y2= Rotación en sentido reloj

Y3= Rotación contra sentido reloj

Y4= Sube / Baja

XO=Manual / automatic

COM= Común

X1 =On / off para izquierdo y derecho