

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 割幅（cm） | 刀片数量 | 输入转速（r/min） | 配套动力Hp | 悬挂类型 | 液压油（L） | 重量（kg） |
| AM60 | 60 | 20+10 | 540 | 20-60 | Ⅰ/Ⅱ | 75 | 395 |
| AM80 | 80 | 24+12 | 540 | 20-60 | Ⅰ/Ⅱ | 75 | 410 |
| AM100 | 100 | 32+16 | 540 | 20-60 | Ⅰ/Ⅱ | 75 | 425 |
| 选配 | 12寸挖斗 | 打洞机 | 绿篱机 | 绿篱机加长臂 |
|  | 6寸、8寸、10寸 | 120、150、180 |  |
|  |  |  |  |