

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number（项目号） | Part Number（零件号） | Single weight（单重） | metal plate thickness(钣金厚度） | Description（说明） | Quantity（数量） |
| 1 | Mower 03.01.00.135（割草机03.01.00.135） |  |  | Gearbox(齿轮箱） | 1 |
| 2 | Mower 03.05.00.135（割草机 03.05.00.135） |  |  | Gear drive column（齿轮传动柱） | 1 |
| 3 | Mower 03.03.00.135（割草机03.03.00.135） |  |  | Cover（上盖） | 1 |
| 4 | Mower03.04.00（割草机03.04.00） |  |  | Pulley driven（皮带轮从动） | 1 |
| 5 | Mower 03.02.00.135（割草机 03.02.00.135） |  |  | Roller 125（滚筒125） | 2 |
| 6 | Mower 03.06.00.135（割草机03.06.00.135） |  |  | Cutterhead column(刀盘柱) | 2 |
| 7 | Mower 03.07.135（割草机 03.07.135） | 11.973 | 4 | Mow the tray 135（割草盘135上） | 2 |
| 8 | Mower 03.08.00.135（割草机03.08.00.135） |  |  | Blade（刀片） | 6 |
| 9 | Mower 03.09.00.135（割草机 03.09.00.135） |  |  | Mower bottom cover 135（割草机下盖135） | 2 |
|  |  |  |  |  | mower 03.00.00.135 explosion diagram割草机03.00.00.135爆炸图 | Drawing number图号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | signature签字 | date日期 | Stage marker阶段标记 | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | 2016-10-15 |  |  |  | 183.411 | 1:20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| check审核 |  |  |  |  | material材料 |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| crafts |  |

工艺 |  | Date 日期 |  | number件数 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number（项目号） | Part Number（零件号） | Single weight（单重） | metal plate thickness(钣金厚度） | Description（说明） | Quantity（数量） |
| 1 | Flexible bead flange for shaft use B type 30(轴用弹性挡圈B型30) | 0.000 |  |  | 1 |
| 2 | Taper gear 23×4.5(圆锥齿轮) |  |  | 23 tooth inner hole 30(23齿内孔30) | 1 |
| 3 | Mower 03.04.01 | 1.459 | Working加工 | Small belt gear（小皮带齿轮） | 1 |
| 4 | Oil seal 56-30-8（油封56-30-8） | 0.012 |  |  | 2 |
| 5 | 6206-2Z | 0.023 |  |  | 2 |
| 6 | Driven wheel(从动轮) | 4.722 |  |  | 1 |
| 7 | Round screw nut M30×1.5(圆螺母M30×1.5) | 0.010 |  |  | 1 |
| 8 | KEY8 8×40 | 0.002 |  |  | 1 |
| 9 | KEY8 8×30 | 0.002 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | mower 03.04.00 explosion diagram割草机03.04.00爆炸图 | Drawing number图号 | Pulley driven（皮带轮从动） |
|  |  |  |  |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | signature签字 | date日期 | Stage marker阶段标记 | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | 2016-10-15 |  |  |  | 7.565 | 1:3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| check审核 |  |  |  |  | material材料 |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| crafts |  |

工艺 |  | Date 日期 |  | number件数 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number（项目号） | Part Number（零件号） | Single weight（单重） | metal plate thickness(钣金厚度） | Description（说明） | Quantity（数量） |
| 1 | Mower 03.05.135(割草机03.05.135) | 5.633 | Working(加工） | Gear box column165（齿轮箱柱165） | 1 |
| 2 | Mower 03.05.02(割草机 03.05.02） | 0.065 | Working(加工） | Gear box sleeve set（齿轮箱柱套） | 1 |
| 3 | 6206-2Z | 0.023 |  |  | 2 |
| 4 | Mower 03.05.03(割草机 03.05.03)  | 0.133 | Working(加工） | Gear box sleeve set（齿轮箱柱套） | 1 |
| 5 | Taper gear 23×4.5(圆锥齿轮 23×4.5) |  |  | 23 tooth inner hole 30(23齿内孔30) | 2 |
| 6 | Taper gear 15×4.5 inner 28(圆锥齿轮15×4.5内孔28） |  |  | 15 tooth inner hole 28(15齿内孔28) | 1 |
| 7 | Stop pad Figure 24 × 1.5（止动垫图24×1.5） | 0.001 |  |  | 2 |
| 8 | Round screw nut M24 × 1.5(圆螺母M24×1.5) | 0.008 |  |  | 2 |
| 9 | KEYS 8×30 | 0.002 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | mower 03.05.00.135explosion diagram割草机03.05.00.135爆炸图 | Drawing number图号 |  |
|  |  |  |  |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | signature签字 | date日期 | Stage marker阶段标记 | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | 2016-10-15 |  |  |  | 8.958 | 1:10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| check审核 |  |  |  |  | material材料 |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| crafts |  |

工艺 |  | Date 日期 |  | number件数 |  |  |

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number（项目号） | Part Number（零件号） | Single weight（单重） | metal plate thickness(钣金厚度） | Description（说明） | Quantity（数量） |
| 1 | Round screw nut M24 × 1.5(圆螺母M24×1.5) | 0.008 |  |  | 1 |
| 2 | Stop pad Figure 24 × 1.5（止动垫图24×1.5） | 0.001 |  |  | 1 |
| 3 | Taper gear 15×4.5(圆齿轮15×4.5) |  |  | 15 tooth inner hole 25(15齿内孔25） | 1 |
| 4 | 6305-2Z  | 0.025 |  |  | 1 |
| 5 | Oil seal 56-38-8（油封56-38-8） | 0.008 |  |  | 2 |
| 6 | Mower 03.06.135(割草机 03.06.135） | 5.837 | Working(加工） | Cutterhead column125(刀盘柱125) | 1 |
| 7 | Mower 03.06.02(割草机 03.06.02） | 5.906 | Working(加工） | Cutterhead tray(刀盘柱盘) | 1 |
| 8 | 6210-2Z | 0.056 |  |  | 2 |
| 9 | 2 | 0.017 |  |  | 1 |
| 10 | Mower 03.06.03.135(割草机 03.06.03.135) | 2.538 | Working(加工） | Cutterhead column bottom set(刀盘柱下套) | 1 |
| 11 | 6207-2Z | 0.033 |  |  | 1 |
| 12 | Flexible bead flange for shaft use B type 35(轴用弹性挡圈B型35) | 0.001 |  |  | 1 |
| 13 | KEYS 10×50 | 0.004 |  |  | 1 |
| 14 | KEYS 8×30 | 0.002 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | mower 03.06.00.135割草机03.06.00.135 | Drawing number图号 |  |
|  |  |  |  |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | signature签字 | date日期 | Stage marker阶段标记 | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | 2016-10-15 |  |  |  | 14.961 | 1:5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| check审核 |  |  |  |  | material材料 |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| crafts |  |

工艺 |  | Date 日期 |  | number件数 |  |  |

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number（项目号） | Part Number（零件号） | Single weight（单重） | metal plate thickness(钣金厚度） | Description（说明） | Quantity（数量） |
| 1 | Mower 04.01.00.135(割草机 04.01.00.135) |  |  |  | 1 |
| 2 | Mower 04.02.00.135(割草机 04.02.00.135) |  |  |  | 1 |
| 3 | Mower 04.03.01(割草机 04.03.01) | 0.011 | Working(加工） | Traction Isolated sleeve（牵引隔套） | 1 |
| 4 | Mower 04.04.01(割草机 04.04.01) | 0.098 | Working(加工） | Traction Isolated sleeve（牵引隔套） | 1 |
| 5 | Mower 04.05.00(割草机 04.05.00) |  |  | Change tool holder(换刀架) | 1 |
|  |  |  |  |  | mower 04.00.00.135割草机04.00.00.135 | Drawing number图号 |  |
|  |  |  |  |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | signature签字 | date日期 | Stage marker阶段标记 | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | 2016-10-15 |  |  |  | 8.440 | 1:5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| check审核 |  |  |  |  | material材料 |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| crafts |  |

工艺 |  | Date 日期 |  | number件数 |  |  |

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number（项目号） | Part Number（零件号） | Single weight（单重） | metal plate thickness(钣金厚度） | Description（说明） | Quantity（数量） |
| 1 | Mower 01.00.00(割草机 01.00.00) |  |  |  | 1 |
| 2 | Mower 02.00.00.135(割草机 02.00.00.135) |  |  |  | 1 |
| 3 | Mower 03.00.00.135(割草机 03.00.00.135) |  |  |  | 1 |
| 4 | Mower 04.00.00.135(割草机 04.00.00.135) |  |  |  | 1 |
| 5 | Mower 04.06.00.135(割草机 04.06.00.13 |  |  |  | 1 |
| 6 | Mower 04.07.00.135(割草机 04.07.00.135) |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | mower 135割草机135 | Drawing number图号 |  |
|  |  |  |  |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | signature签字 | date日期 | Stage marker阶段标记 | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | 2016-10-15 |  |  |  | 291.015 | 1:20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| check审核 |  |  |  |  | material材料 |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| crafts |  |

工艺 |  | Date 日期 |  | number件数 |  |  |