




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number  （项目号） | | | Part Number  （零件号） | | Single weight（单重） | | | metal plate thickness(钣金厚度） | | | Description  （说明） | | | Quantity  （数量） | | |
| 1 | | | Mower 03.01.00.135（割草机03.01.00.135） | |  | | |  | | | Gearbox(齿轮箱） | | | 1 | | |
| 2 | | | Mower 03.05.00.135（割草机 03.05.00.135） | |  | | |  | | | Gear drive column（齿轮传动柱） | | | 1 | | |
| 3 | | | Mower 03.03.00.135（割草机03.03.00.135） | |  | | |  | | | Cover（上盖） | | | 1 | | |
| 4 | | | Mower  03.04.00（割草机03.04.00） | |  | | |  | | | Pulley driven（皮带轮从动） | | | 1 | | |
| 5 | | | Mower 03.02.00.135（割草机 03.02.00.135） | |  | | |  | | | Roller 125（滚筒125） | | | 2 | | |
| 6 | | | Mower 03.06.00.135（割草机03.06.00.135） | |  | | |  | | | Cutterhead column(刀盘柱) | | | 2 | | |
| 7 | | | Mower 03.07.135（割草机 03.07.135） | | 11.973 | | | 4 | | | Mow the tray 135（割草盘135上） | | | 2 | | |
| 8 | | | Mower 03.08.00.135（割草机03.08.00.135） | |  | | |  | | | Blade（刀片） | | | 6 | | |
| 9 | | | Mower 03.09.00.135（割草机 03.09.00.135） | |  | | |  | | | Mower bottom cover 135（割草机下盖135） | | | 2 | | |
|  |  |  | |  | |  | mower 03.00.00.135 explosion diagram割草机03.00.00.135爆炸图 | | | Drawing number图号 | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | | signature签字 | | date日期 | Stage marker阶段标记 | | | | | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | | | | 2016-10-15 |  | |  |  | | 183.411 | 1:20 |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| check审核 |  |  | |  | |  | material材料 |  |  |  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | crafts |  |   工艺 |  | Date 日期 | | | |  | number件数 |  |  |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number  （项目号） | | | Part Number  （零件号） | | Single weight（单重） | | | metal plate thickness(钣金厚度） | | | Description  （说明） | | | Quantity  （数量） | | |
| 1 | | | Flexible bead flange for shaft use B type 30(轴用弹性挡圈B型30) | | 0.000 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 2 | | | Taper gear 23×4.5(圆锥齿轮) | |  | | |  | | | 23 tooth inner hole 30(23齿内孔30) | | | 1 | | |
| 3 | | | Mower 03.04.01 | | 1.459 | | | Working加工 | | | Small belt gear（小皮带齿轮  ） | | | 1 | | |
| 4 | | | Oil seal 56-30-8（油封56-30-8） | | 0.012 | | |  | | |  | | | 2 | | |
| 5 | | | 6206-2Z | | 0.023 | | |  | | |  | | | 2 | | |
| 6 | | | Driven wheel(从动轮) | | 4.722 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 7 | | | Round screw nut M30×1.5(圆螺母M30×1.5) | | 0.010 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 8 | | | KEY8 8×40 | | 0.002 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 9 | | | KEY8 8×30 | | 0.002 | | |  | | |  | | | 1 | | |
|  |  |  | |  | |  | mower 03.04.00 explosion diagram割草机03.04.00爆炸图 | | | Drawing number图号 | | Pulley driven（皮带轮从动） | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | | signature签字 | | date日期 | Stage marker阶段标记 | | | | | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | | | | 2016-10-15 |  | |  |  | | 7.565 | 1:3 |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| check审核 |  |  | |  | |  | material材料 |  |  |  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | crafts |  |   工艺 |  | Date 日期 | | | |  | number件数 |  |  |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number  （项目号） | | | Part Number  （零件号） | | Single weight（单重） | | | metal plate thickness(钣金厚度） | | | Description  （说明） | | | Quantity  （数量） | | |
| 1 | | | Mower 03.05.135(割草机03.05.135) | | 5.633 | | | Working(加工） | | | Gear box column165（齿轮箱柱165） | | | 1 | | |
| 2 | | | Mower 03.05.02(割草机 03.05.02） | | 0.065 | | | Working(加工） | | | Gear box sleeve set（齿轮箱柱套） | | | 1 | | |
| 3 | | | 6206-2Z | | 0.023 | | |  | | |  | | | 2 | | |
| 4 | | | Mower 03.05.03(割草机 03.05.03) | | 0.133 | | | Working(加工） | | | Gear box sleeve set（齿轮箱柱套） | | | 1 | | |
| 5 | | | Taper gear 23×4.5(圆锥齿轮 23×4.5) | |  | | |  | | | 23 tooth inner hole 30(23齿内孔30) | | | 2 | | |
| 6 | | | Taper gear 15×4.5 inner 28(圆锥齿轮15×4.5内孔28） | |  | | |  | | | 15 tooth inner hole 28(15齿内孔28) | | | 1 | | |
| 7 | | | Stop pad Figure 24 × 1.5（止动垫图24×1.5） | | 0.001 | | |  | | |  | | | 2 | | |
| 8 | | | Round screw nut M24 × 1.5(圆螺母M24×1.5) | | 0.008 | | |  | | |  | | | 2 | | |
| 9 | | | KEYS 8×30 | | 0.002 | | |  | | |  | | | 3 | | |
|  |  |  | |  | |  | mower 03.05.00.135explosion diagram割草机03.05.00.135爆炸图 | | | Drawing number图号 | |  | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | | signature签字 | | date日期 | Stage marker阶段标记 | | | | | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | | | | 2016-10-15 |  | |  |  | | 8.958 | 1:10 |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| check审核 |  |  | |  | |  | material材料 |  |  |  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | crafts |  |   工艺 |  | Date 日期 | | | |  | number件数 |  |  |

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number  （项目号） | | | Part Number  （零件号） | | Single weight（单重） | | | metal plate thickness(钣金厚度） | | | Description  （说明） | | | Quantity  （数量） | | |
| 1 | | | Round screw nut M24 × 1.5(圆螺母M24×1.5) | | 0.008 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 2 | | | Stop pad Figure 24 × 1.5（止动垫图24×1.5） | | 0.001 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 3 | | | Taper gear 15×4.5(圆齿轮15×4.5) | |  | | |  | | | 15 tooth inner hole 25(15齿内孔25） | | | 1 | | |
| 4 | | | 6305-2Z | | 0.025 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 5 | | | Oil seal 56-38-8（油封56-38-8） | | 0.008 | | |  | | |  | | | 2 | | |
| 6 | | | Mower 03.06.135(割草机 03.06.135） | | 5.837 | | | Working(加工） | | | Cutterhead column125(刀盘柱125) | | | 1 | | |
| 7 | | | Mower 03.06.02(割草机 03.06.02） | | 5.906 | | | Working(加工） | | | Cutterhead tray(刀盘柱盘) | | | 1 | | |
| 8 | | | 6210-2Z | | 0.056 | | |  | | |  | | | 2 | | |
| 9 | | | 2 | | 0.017 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 10 | | | Mower 03.06.03.135(割草机 03.06.03.135) | | 2.538 | | | Working(加工） | | | Cutterhead column bottom set(刀盘柱下套) | | | 1 | | |
| 11 | | | 6207-2Z | | 0.033 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 12 | | | Flexible bead flange for shaft use B type 35(轴用弹性挡圈B型35) | | 0.001 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 13 | | | KEYS 10×50 | | 0.004 | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 14 | | | KEYS 8×30 | | 0.002 | | |  | | |  | | | 1 | | |
|  |  |  | |  | |  | mower 03.06.00.135割草机03.06.00.135 | | | Drawing number图号 | |  | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | | signature签字 | | date日期 | Stage marker阶段标记 | | | | | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | | | | 2016-10-15 |  | |  |  | | 14.961 | 1:5 |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| check审核 |  |  | |  | |  | material材料 |  |  |  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | crafts |  |   工艺 |  | Date 日期 | | | |  | number件数 |  |  |

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number  （项目号） | | | Part Number  （零件号） | | Single weight（单重） | | | metal plate thickness(钣金厚度） | | | Description  （说明） | | | Quantity  （数量） | | |
| 1 | | | Mower 04.01.00.135(割草机 04.01.00.135) | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 2 | | | Mower 04.02.00.135(割草机 04.02.00.135) | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 3 | | | Mower 04.03.01(割草机 04.03.01) | | 0.011 | | | Working(加工） | | | Traction Isolated sleeve（牵引隔套） | | | 1 | | |
| 4 | | | Mower 04.04.01(割草机 04.04.01) | | 0.098 | | | Working(加工） | | | Traction Isolated sleeve（牵引隔套） | | | 1 | | |
| 5 | | | Mower 04.05.00(割草机 04.05.00) | |  | | |  | | | Change tool holder(换刀架) | | | 1 | | |
|  |  |  | |  | |  | mower 04.00.00.135割草机04.00.00.135 | | | Drawing number图号 | |  | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | | signature签字 | | date日期 | Stage marker阶段标记 | | | | | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | | | | 2016-10-15 |  | |  |  | | 8.440 | 1:5 |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| check审核 |  |  | |  | |  | material材料 |  |  |  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | crafts |  |   工艺 |  | Date 日期 | | | |  | number件数 |  |  |

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project number  （项目号） | | | Part Number  （零件号） | | Single weight（单重） | | | metal plate thickness(钣金厚度） | | | Description  （说明） | | | Quantity  （数量） | | |
| 1 | | | Mower 01.00.00(割草机 01.00.00) | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 2 | | | Mower 02.00.00.135(割草机 02.00.00.135) | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 3 | | | Mower 03.00.00.135(割草机 03.00.00.135) | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 4 | | | Mower 04.00.00.135(割草机 04.00.00.135) | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 5 | | | Mower 04.06.00.135(割草机 04.06.00.13 | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
| 6 | | | Mower 04.07.00.135(割草机 04.07.00.135) | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |
|  |  |  | |  | |  | mower 135割草机135 | | | Drawing number图号 | |  | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| mark标记 | The number of处数 | Change d the file number更改文件号 | | signature签字 | | date日期 | Stage marker阶段标记 | | | | | weight重量 | proportion比例 |
| design设计 |  | standardization标准化 | | | | 2016-10-15 |  | |  |  | | 291.015 | 1:20 |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| check审核 |  |  | |  | |  | material材料 |  |  |  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | crafts |  |   工艺 |  | Date 日期 | | | |  | number件数 |  |  |